LABULLE

manuel v0.1

# FONCTIONNEMENT

En allumant la carte de contrôle celle-ci cherche à connecté sur le réseau wifi enregistré, elle crée ensuite un réseau « LABULLE » auxquel vous pouvez vous connecter.

# CONNEXION

Via le réseau « LABULLE » avec le mot de passe « PDIG2019 » puis via la page setup.labulle.io

Un fois le réseau Wifi configuré et via le réseau local et l’adresse <http://labulle.local>

# CONFIGURATION

Après vous être connecté vous pouvez accéder à la configuration de la carte dans un navigateur web. La page d’accueil sera routée automatiquement sur la configuration wifi si le réseau ne se connecte pas, ou sur la configuration de la serre si le réseau est ok.

Dans tous les cas il est possible d’accéder à ces deux pages via les adresses /wifi.html et /config.html